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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

เรื่อง    สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (กู้ภัยฉุกเฉิน)
-----------------------------


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (กู้ภัยฉุกเฉิน)  พร้อมอุปกรณ์   ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  

ตัวรถยนต์


1.  เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เป็นกระบะสำเร็จรูปเป็นรถช่วงยาว  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  เครื่องเล่น วิทยุ-เทป ซีดี  ติดฟิล์มกรองแสง  พร้อมยางปูพื้นภายในรถ  จำนวน 1 คัน  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง  สีขาวสภาพใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน




คุณลักษณะทางเทคนิค





1.1  ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 CC.




1.2  ระบบส่งกำลัง






-  คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว  ควบคุมทำงานด้วยไฮดรอลิคหรือกลไก






-  เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ถอยหลัง 





   
   1  เกียร์



1.3  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีเนี่ยน  พร้อมพาวเวอร์ช่วย



1.4  ระบบห้ามล้อ  แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรก ล้อหลังเป็นแบบ ดรัมเบรกพร้อมหม้อลมช่วยเบรก



1.5  ระบบสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอล์ยสปริงหรือทอร์ชั่นบาร์  ล้อหลังเป็นแบบแหนบหรือดีกว่าพร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ



1.6  ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต




1.7  ยางล้อเป็นแบบเรเดียล




1.8  ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ำกว่า 2,900 มม.





   อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ





   ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ



1  
ชุด





   แม่แรงยกรถพร้อมด้าม



1 
ชุด





   ประแจถอดล้อ




1
อัน





   เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1
ชุด
…/2. สามารถบรรทุกผู้ป่วย
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2.  สามารถบรรทุกผู้ป่วย  และเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ไม่น้อยกว่า  4  คน

3.  กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานรอบคัน  ซึ่งได้รับอนุญาตเฉพาะรถพยาบาลยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงที่ส่วนบนมีขนาดประมาณ 15 ซม.  และติดตั้งฟิล์มบังกระจกในห้องพยาบาล

4.  ในห้องคนขับมีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัย  2 ที่นั่ง  พร้อมเครื่องปรับอากาศ

5.  มีที่บังแสงแดดเข้าตาที่กระจกด้านหน้าซ้าย – ขวา ข้างละ  1  อัน

6.  บนหลังคารถตรงกลางของห้องคนขับ  มีชุดโคมไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงไซเรน


-  เป็นไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว  ประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจ้น  จำนวนไม่น้อยกว่า  4 หลอด (แดง-น้ำเงิน)  


-  มีชุดไซเรนพร้อมไมโครโฟน


-  สามารถขยายเสียงสัญญาณรถพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์


7.  พ่นสีตราองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้าน ซ้าย – ขวา ตามมาตรฐานที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด



ชุดตอนหลังในห้องพยาบาล



1.  หลังคาผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 90 ซม. พื้นผิวภายนอกเรียบพ่นสี  ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกข้างละ 2 ช่อง  และแต่ละช่องเป็นกระจกแบบเปิด – ปิด ชนิดบานเลื่อนล็อคได้    บนหลังคามีชุดแอร์แขวนฟอกอากาศระบบฆ่าเชื้อในตัวสำหรับติดตั้งบนหลังคา  จำนวน  1  ตัว



2.  ปูพื้นด้วยแผ่นไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า  8 มิลลิเมตร บุด้วย PVC




3.  ด้านท้ายไม่มีฝากระบะ  เป็นประตูแบบฝาท้ายชิ้นเดียวเปิดขึ้นบานพับแข็งแรงยึดติดมั่นคง  เมื่อปิดสามารถล็อคได้อย่างมั่นคง  ด้านบนเป็นกระจกเปิด – ปิดไม่ได้ 



4.  สามารถติดต่อห้องคนขับได้โดยมีกระจกบานเลื่อน  ที่ติดตั้งบนฝากั้นระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล



5.  มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ 2 แถวซ้าย – ขวา มีพนักพิงยึดตายอยู่ที่ผนัง  และสามารถพับเก็บติดกับตัวถังได้  



6.  ส่วนในสุดด้านซ้ายของห้องพยาบาล มีถังออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร  จำนวน  1 ถัง  วางยืน  ที่ยึดตัวถังมีความแข็งแรงปรับขนาดได้  และยึดติดกับโครงเหล็กรถอย่างมั่นคงพร้อมชุดปรับแรงดัน


7  ด้านเหนือเพดานในมีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือหรือเลือด  เป็นแบบเปิดฝังอยู่ในเพดานและมีไฟฟลูออเรสเซ็นต์, ไฟ LED พร้อมสวิทซ์ปิด – เปิด และรวมจับแสตนเลส                              


วัสดุทางการแพทย์


 
1.  ชุดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอและหลัง (Long spinal board)  จำนวน  1 ชุด

1.1  ทำด้วยพลาสติก polyethylene  ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

1.2  มีช่องสำหรับสอดมือหิ้วได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า 14 ช่อง มีช่องเล็กแยกจาก ช่องมือหิ้วสำหรับล็อคสายรัดตัวผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
…/1.3 ขนาดความยาว
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1.3  ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า  180 ซม.  ความกว้างส่วนช่วงลำตัวไม่เกินกว่า 42 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.  ความสูงจากพื้นถึงช่องมือหิ้วเมื่อวางราบกับพื้นสูงไม่น้อยกว่า  4 ซม.  สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า  250 กิโลกรัม

1.4  แสง X-ray  สามารถผ่านได้ และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

1.5  มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อคได้  จำนวน  3 เส้น

2.  ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ 2 ท่อน

3. กระเป๋าพยาบาลสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด

4.  กระเป๋าพยาบาลสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ชุดเล็ก) จำนวน  1 ชุด

5.  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์  จำนวน 2 ถัง

6.  ชุดช่วยหายใจ  ชนิดมือบีบ  Manual Resuscitator  สำหรับผู้ใหญ่ชนิดบอกปริมาตรการบีบและปริมาตรการหายใจเข้าออกของผู้ป่วยได้  1  ชุด

6.1  ตัวถุงซิลิโคนความจุ  1600 ซีซี  ทำด้วยซิลิโคนอย่างดีปราศจากกลิ่นยางลาเท็กซ์  อบ  ฆ่าเชื้อได้ 125C' เป็นเวลา 20 นาที ได้มากกว่า 100 ครั้ง ไม่ทำสภาพเปลี่ยนแปลง

6.2  มีข้อต่อทางเข้าออกซิเจน ลิ้นหายใจเข้า-ออก ออกแบบพิเศษ  ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

6.3  ลิ้นหายใจเข้า-ออก ออกแบบพิเศษห่างจากปากโดยกำหนดทิศทางแน่นอนและป้องกันการสำรอกจากคนไข้เข้าถุงลมผายปอดได้

6.4  มี Medication Port เพื่อฉีด/ใส่ตัวยาละลายเสมหะและขยายหลอดลม พร้อมปลั๊กอุด ทำด้วยซิลิโคน หรือใช้วัดแรงอัดการหายใจเข้าและออก กับ Manometer Gauge


6.5  ทั้งชุดประกอบด้วย ถุงลม ผายปอด 1,600 ซีซี  พร้อมด้วยชุดวาล์วหายใจและข้อต่อให้ออกซิเจน  ชุด Pop Off Valve กำหนดแรงดันอากาศ  Pressure Limiting Valve ที่ 40 เซนติเมตรน้ำ (+/-5) Reservoir Bag 2900 ซีซี และหน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ 3, 4, 5 แบบ Single Piece ทั้งชุดทำด้วยซิลิโคนล้วนเพื่อความสะอาดง่าย เพื่อ อบฆ่าเชื้อและการใช้งานได้ตลอดไป  พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว 2 เมตร  บรรจุในถุงพลาสติก

7.  ชุดให้ออกซิเจนผู้ป่วย ประกอบด้วยท่อออกซิเจน ขนาดปริมาตร  10 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์  ครบชุด  จำนวน  1 ชุด  (ชุดลดแรงดัน + ชุดปรับการไหลเวียนของก๊าซ + ชุดให้ความชื้น + หน้ากาก)

8. หูฟัง (Stethoscope)  จำนวน  1 ชุด

8.1  หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน  โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

8.2  หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น 2 ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้มโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไปเมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm


8.3  ก้านหูฟังทำจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน




9.  ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบผนัง  จำนวน 1 ชุด




10.  ชุดล็อคศีรษะพร้อมเข็มขัดรัด  จำนวน  1  อัน




11.  เผือกคอ  จำนวน  1  อัน                                                               …/วัสดุกู้ภัยเอนกประสงค์ 
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วัสดุกู้ภัยเอนกประสงค์ ประกอบด้วย




1.  ขวานกู้ภัย  ขนาด  6 ปอนด์  จำนวน  1  ด้าม




2.  ชะแลง  จำนวน  2  อัน




3.  เครื่องมือเปิดประตู (ชะแลงปากงอ)  จำนวน  1  อัน




4.  ค้อนขนาด  8 ปอนด์  จำนวน  1  ตัว




5.  ชุดกล่องเครื่องมือปะแจรวม (ชนิดแหวนและปากตายเบอร์ 6-32 ยุโรป)




6.  กรวยแบบมีสัญญาณไฟฉุกเฉินพับเก็บได้ (DC 3 V) จำนวน  6  อัน




7.  กระบองสัญญาณไฟ  จำนวน  5  อัน




8.  ไฟฉายแรงสูง  จำนวน  2  อัน 




อุปกรณ์สื่อสาร




1.  เป็นเครื่องรับ - ส่งวิทยุ  ประจำที่แบบติดรถยนต์




2.  ชนิดโปรแกรมสำเร็จรูปในย่านความถี่  146 - 174 MHz หรือกว้างกว่า




3.  มีช่องความถี่ใช้งานไม่น้อยกว่า  16 ช่อง




4.  ควบคุมความถี่ใช้งานโดย SOFT WARE โปรแกรม




เงื่อนไขอื่น ๆ 




1.   กำหนดส่งของภายใน  90 วัน




2.  รับประกัน  1 ปี 
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ……790,000……บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ   และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   4  กันยายน  2552   ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง 10.30   น.    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   อำเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช      และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   4  กันยายน  2552   ตั้งแต่เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป


ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ในราคาชุดละ  3,000.-  บาท    ระหว่างวันที่  20  สิงหาคม  2552    ถึงวันที่  3  กันยายน  2552   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-7552-0434   ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.huaiprik.go.th     



ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2552
                                                 จ.ส.ต.        
                                                         (นาคินทร์   จิตธรรม)

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
